报价材料
项目名称：赣优建设工程集团（江西）有限公司及下属子公司安全文明施工设施
公司名称(公章）：

联系电话：

报价日期：  年  月  日

1.报价一览表

项目名称：赣优建设工程集团（江西）有限公司及下属子公司安全文明施工设施   

公司名称（公章）：                联系人：        联系电话：         邮箱：       日期：

	序号
	材料名称
	规格及技术要求
	单位
	暂定数量（元）
	不含税单价（元）
	含税单价（元）
	图样

	1
	胶马
	塑料胶马，长1350mm*高900mm，重量≥5kg/套，双面带反光贴（反光贴内容：赣优建工+logo）
	套
	10000
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	2
	橡胶路锥
	红白反光路锥（带“注意安全”字样），带提环，高≥70cm，重量≥4斤/个。
	个
	10000
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	3
	太阳能爆闪灯
	一体式爆闪灯，带三角支撑架，灯珠≥160颗，电池≥6V4A,太阳能板≥4.5W，防水防晒，智能光控，高亮灯珠。
	套
	2000
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	4
	太阳能爆闪灯
	一体式爆闪灯，不带三角支撑架，灯珠≥160颗，电池≥6V4A,太阳能板≥4.5W，防水防晒，智能光控，高亮灯珠。
	套
	2000
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	5
	太阳能回旋爆闪灯
	含支架，直径≥530mm，太阳能板≥6V/6W，电池≥3.7V/4000mah，阴雨天续航2-3天。
	套
	1000
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	6
	太阳能警示灯
	螺丝固定式，满电使用不低于10小时，可视距离≥500米。
	个
	5000
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	7
	塑料防撞桶
	滚塑防撞桶（全新料），红白色反光贴，高度≥80cm，直径≥60cm，重量≥4kg。
	个
	1000
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	8
	安全警示牌
	每块重量≥7斤，“前方施工 注意安全”等字样
	块
	1000
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	9
	保通机器人
	太阳能保通机器人，高配，高度≥1.9米，太阳能充电，支持定做充电款。
	个
	100
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	合计金额：

	备注：

报价包含材料、运输费（卸货地点：江西省赣州市会昌县城）、装卸费、税费及相关的一切费用（满足使用需求），我公司不再另行支付其他费用。

2、含税税率为13%（税率不足则扣除相应税费差额，即扣除税额=按约定应提供的进项税额-实际提供的进项税额,不足部分将从货款中扣除）。

3、付款方式：货到项目现场经采购人组织验收合格后一次性付清货款。先票后款，成交供应商的处罚金额（如有）则在货款中扣除。


2.营业执照

说明：1.必须在有效期内。

3.承诺书

致：赣优建设工程集团(江西)有限公司
我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在赣优建设工程集团(江西)有限公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

我公司所提交的全部资料、资质文件、证明材料等均为真实有效，不存在虚假或隐瞒等情形。
我公司对以上承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

特此承诺。

                             供应商名称（公章）：

法定代表人签字：
日期：    年   月  日

4.其他相关资料

说明：1、响应供应商认为需要说明的其它内容或相关检测报告等（供应商视需要自行编写）。

